ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по приобретению носителей ключевой информации Удостоверяющего центра государственных органов на 2026 год
	Наименование
	Технические характеристики

	Носители ключевой информации для УЦ ГО

Type-C для планшетов
	Объем защищенной памяти 
	Не менее 72 КБ памяти

	
	Форм факторы носителя ключевой информации
	Type-C ключ

	
	Поддерживаемые ОС
	Windows 2000/2003/2008/2012 Server/ XP /Vista/7/8/10 и выше,
ОС Android

	
	Совместимость со средствами криптографической защиты информации
	Tumar CSP V6.3.

	
	Поддерживаемые интерфейсы и стандарты
	PKCS#11: v2.01, X.509 v3 certificate storage

	
	Аппаратно реализованные алгоритмы
	ГОСТ 34.310-2004, ГОСТ 34.311-95, СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015, СТ РК ГОСТ Р 34.11-2015, Вычисление ключа согласования Диффи-Хеллмана в соответствии с RFC 4357 (с подтверждением в протоколе тестирования совместимости с СКЗИ УЦ ГО РК и CryptoSocket).

	
	Генерация 
	Генерация закрытого ключа должна производиться на носителе ключевой информации с использованием только аппаратного датчика случайных чисел. Не допускается использовать технологии позволяющие производить депонирование закрытых ключей или их восстановление. Запрещается записывать на носитель ключевой информации последовательность случайных или псевдослучайных чисел а также значения начальных векторов (seed) для генераторов случайных чисел. Отсутствие возможности генерации закрытых ключей сторонних удостоверяющих центров.

	
	Облачный документооборот
	Возможность шифрования и расшифрования документов в облачном документообороте

	
	Генерация ключей ГОСТ 34.310-2004
	Не более 15 сек

	
	Время формирования ЭЦП (размер файла 60 Мб)
	Не более 10 сек.

	
	Световой индикатор режимов работы
	On / Off / мигает

	
	Тактовая частота процессора
	Не менее 6 МГц

	
	Поддержка Reset и "спящего" режима USB (Suspend mode)
	Да

	
	Функции
	Подписание цифровых документов в облачном документообороте, генерация симметричного ключа для облачного документооборота, смена пароля, удаление закрытого ключа, форматирование, установка сертификата

	
	Интерфейс / Разъем
	Type-C 

	
	Размеры
	Не более 30 x 15 x 10 мм

	
	Корпус
	Твердый пластик

	
	Серийный номер 
	Наличие уникального серийного номера на корпусе носителя ключевой информации

	
	Вес
	Не более 50 г

	
	Среднее время наработки на отказ электронных компонентов
	Не менее 10 лет

	
	Срок хранения данных в памяти
	Не менее 10 лет

	
	Количество циклов перезаписи памяти
	Не менее 500 000 раз

	
	Сертификация 
	Соответствие требованиям 3 (третьего) уровня безопасности СТ РК 1073-2007 (СТ РК 1073-2025), с отсутствием возможности выпускать регистрационное свидетельство по требованиям 2(второго) уровня безопасности СТ РК 1073-2007 (СТ РК 1073-2025).

	
	Гарантийный срок
	1 год

	
	Генерация ключей ГОСТ 34.310-2004, СТ РК ГОСТ Р 34.10-2015
	Возможность генерации ключей на устройстве и отсутствие возможности экспорта закрытого ключа с устройства

	
	Количество
	Указать необходимое количество

	
	Срок поставки
	90 календарных дней


2

